Нормативы потребления коммунальных услуг для населения города Омска

| **Коммунальные услуги** | **Единица измерения** | **Норматив в месяц** | **Норматив в год** |
| --- | --- | --- | --- |
| ОтоплениеНорма расхода тепла принята среднегодовой. Сроки начала и окончания отопительного сезона устанавливаются распоряжением Мэра города Омска. |
| Жилых домов (кроме домов частного сектора) с высотой помещений: | Гкал/кв.м полезной площади | 0,0214 |   |
| — до 2,7 м | 0,0209 |   |
| — от 2,7 до 3,0 м | 0,0225 |   |
| — от 3,0 до 3,5 м | 0,0251 |   |
| — от 3,5 м и выше | 0,0285 |   |
| Индивидуальных жилых домов: | Гкал/кв.м общей площади |   |   |
| — до 1999 года постройки включительно, с количеством этажей: |   |   |
| 1 | 0,0337 | — |
| 2 | 0,0311 | — |
| 3–4 | 0,0197 | — |
| 5 | 0,0171 | — |
| — после 1999 года постройки, с количеством этажей: |   |   |
| 1 | 0,0142 | — |
| 2 | 0,0120 | — |
| 3 | 0,0118 | — |
| 4–5 | 0,0103 | — |
| Твердое топливо на отопление жилых помещений в домах частного сектора: |
| — уголь | т/кв.м общей площади в пределах социальной нормы площади жилья | — | 0,065 |
| — дрова | куб.м/кв.м общей площади в пределах социальной нормы площади жилья | — | 0,087 |
| Электроотопление (распределение норматива на электроотопление по месяцам производится в течение отопительного сезона): |
| — для семьи из 1 человека | кВт.ч на 1 человека | — | 16732 |
| — для семьи из 2- х человек | — | 10648 |
| — для семьи из 3- х и более человек | — | 9119 |
|  |  |  |  |

| **Коммунальные услуги** | **Единица измерения** | **Норматив в месяц** | **Норматив в год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение и водоотведение: |
| — жилые дома, питающиеся водой от уличных водоразборов | куб.м/чел. | 0,91 |   |
| — жилые дома с водопроводом и канализацией | 1,52 |   |
| — жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн | 3,648 |   |
| — то же с горячим водоснабжением | 3,344 |   |
| — жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами с водонагревателями на твердом топливе | 5,472 |   |
| — то же с газовыми водонагревателями | 6,384 |   |
| — жилые дома с централизованным открытым горячим водоснабжением, оборудованные ваннами | 5,472 |   |
| — жилые дома с централизованным закрытым горячим водоснабжением, оборудованные ваннами | 5,472 |   |
| — жилые дома с централизованным горячим водоснабжением (для домов свыше 12 этажей и повышенными требованиями к благоустройству) | 8,202 |   |
| — общежития с централизованным горячим водоснабжением с общими душевыми, оборудованные общими кухнями | 3,648 |   |

| **Коммунальные услуги** | **Единица измерения** | **Норматив в месяц** | **Норматив в год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |
| Сжиженный газ: | кг/чел. |   |   |
| — газовая плита с газовыми конфорками и газовой духовкой; | 6,0 | — |
| — газовая плита и газовый водонагреватель; | 13,0 | — |
| — газовая плита с электродуховкой; | 5,20 | — |
| — плита с 2-мя из 4-х электрическими конфорками и газовой духовкой; | 4,30 | — |
| — плита с 2-мя из 4-х электрическими конфоркам и электродуховкой; | 2,60 | — |
| — плита с 1-ой из 4-х электрической конфоркой и газовой духовкой; | 5,22 | — |
| — плита с 1-ой из 4-х электрической конфоркой и электродуховкой; | 4,16 | — |
| — общежития | 3,0 | — |
| — в баллонах | 4,0 | — |
| — при наличии счетчика расхода газа | куб.м/чел. | 2,7 | — |

| **Коммунальные услуги** | **Единица измерения** | **Норматив в месяц** | **Норматив в год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение |
| Жилые дома с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, без ванн: |
| — расход воды | куб.м/чел. | 2,486 | — |
| — расход теплоэнергии на подогрев воды: |   |   |   |
| без приборов учета | Гкал/чел. | 0,1076 | — |
| с приборами учета | Гкал/куб.м | 0,0433 | — |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные ваннами: |
| — расход воды | куб.м/чел. | 3,510 | — |
| — расход теплоэнергии на подогрев воды: |   |   |   |
| без приборов учета | Гкал/чел. | 0,1519 | — |
| с приборами учета | Гкал/куб.м | 0,0433 | — |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением (для домов свыше 12 этажей и повышенными требованиями к благоустройству): |
| — расход воды | куб.м/чел. | 3,803 | — |
| — расход теплоэнергии на подогрев воды: |   |   |   |
| без приборов учета | Гкал/чел. | 0,1646 | — |
| с приборами учета | Гкал/куб.м | 0,0433 | — |
| Общежития с централизованным горячим водоснабжением, с общими душевыми, оборудованные общими кухнями: |
| — расход воды | куб.м/чел. | 2,633 | — |
| — расход теплоэнергии на подогрев воды: |   |   |   |
| без приборов учета | Гкал/чел. | 0,1139 | — |
| с приборами учета | Гкал/куб.м | 0,0433 | — |